CD539MCA 尾门把手摄像头要实现2维码防错扫描功能，要求在终检前安装该摄像头工位上在安装之前先扫描摄像头2维码进行防错，终检再进行排序以及其他零件的防错扫描，摄像头2维码扫描出来的内容如下，其中特征代码就是前三位，099对应360°摄像头K2GT-19G490-CA，173对应普通摄像头K2GT-19G490-XA，请设计系统满足此要求

2维码扫描出来的信息如下：

