### 与宝信中间件通讯方案

和宝信相关负责人沟通之后，确定要改为TCP/IP协议通信，具体的实现方案是： 宝信中间件和MES之间通过静态长连接方式建立两条通道，一发送，一接收，数据格式不变，依然是电文号、电文内容、事件点等信息，电文内容还是Json格式。



### 接口整体逻辑

接口整体逻辑如下图所示，由接口调用组件根据数据库中间表的数据，调用业务处理接口进行业务处理，处理完成后，将处理结果返回给中间表。



### 详细处理流程

详细处理流程如下图所示：

